Definice komunikace mezi SW pro správu korespondence a Informačním systémem Nejvyššího správního soudu (ISNSS).

1. Aplikace pro frankovací stroj musí umožňovat externí vstup dat. Bude se jednat o data z IS NSS.
2. Aplikace pro frankovací stroj musí umožňovat výstup dat pro zpracování IS NSS.

3.   Aplikace pro frankovací stroj musí být schopna pracovat s daty, které jsou uvedeny v bodu 4.

4.   Stávající komunikace mezi frankovacím strojem a IS NSS

a.       Dávková komunikace na základě txt souborů s definovanými daty, ležícími v daném sdíleném adresáři

b.      Datová struktura vstupních dat, txt soubor:

ID|FIRMA|TITUL|JMÉNO|PŘIJMENÍ|ULICE|PSČ|MĚSTO|STÁT|ZEMĚ|Zásilka|D|VR|VZ|U3|UX|NL|Verze|Úřední psaní

Popis polí:

1/ ID - identifikátor zásilky (možno v budoucnu nahradit čárovým kódem -

max 25 znaků)

2/ FIRMA - název firmy nebo 1. řádek adresy (max. 40 zn.)

3/ TITUL - titul před jménem u fyzické osoby (max. 10 zn.)

4/ JMÉNO - jméno (max. 20 zn.)

5/ PŘIJMENÍ - příjmení nebo druhý řádek adresy (max. 30 zn.)

6/ ULICE - název ulice (max. 40 zn.)

7/ PSČ - psč ve formátu XXX XX do ČR (max. 10 zn.)

8/ MĚSTO - město (max. 35 zn.)

9/ STÁT - zkratka státu,např. CA pro Kalifornii (max. 20 zn.)

10/ ZEMĚ - země (např. USA) pro ČR není vyplněno nebo "Česká republika"

(max. 25 zn.)

11/ Zásilka - označení zásilky, číselná zkratka viz. číselník níže

12/ D - služba dodejka Ano/Ne hodnotou 1/0 (True/False)

13/ VR - služba dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta Ano/Ne

hodnotou 1/0 (True/False)

14/ VZ - služba dodání do vlastních rukou adresáta, jeho zmocněnce nebo

zákonného zástupce Ano/Ne hodnotou 1/0 (True/False)

15/ U3 - služba uložit jen 3 dny Ano/Ne hodnotou 1/0 (True/False)

16/ UX - služba uložit jen 10 dní Ano/Ne hodnotou 1/0 (True/False)

17/ NL - služba neprodlužovat odběrní lhůtu Ano/Ne hodnotou 1/0

(True/False)

18 / Verze - verze rozhraní, slouží k ověření shodnosti rozhraní obou systémů

19/ Úřední psaní - služba Úřední psaní Ano/Ne hodnotou 1/0 (True/False)

c.       Datová struktura výstupních dat, txt soubor:

Minimálně

ID|DATUM ODESLÁNÍ